







AIRshield	–	EMC- cable tie
AIRshield	–	EMV- Kabelbinder
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	Description
	EMC – cable tie

	Bezeichnung
	EMV – Kabelbinder

	
	
	
	
	

	Specification
	Cable tie covered with shielding braid

	Beschreibung
	Kabelbinder mit Schirmgeflecht ummantelt

	
	
	
	
	

	Material
	cable tie
	PA 6.6 / UL94 V-2

	Werkstoff
	Kabelbinder
	

	
	shielding braid
	conductive weave

	
	Schirmgeflecht
	leitendes Ni/Cu-Geflecht

	
	
	

	General Data
Allgemeine Daten
	Temperature range
Temperaturbereich
	-40 to +85°C




	Part No.
Artikel- Nr.
	Type
Typ
	D i m e n s i o n s  [mm]
A b m e s s u n g e n [mm]
	Weight [g]
Gewicht [g]

	
	
	A
	B
	cable tie width
Kabelbinderbreite
	

	22 00 210
	KB-SG-210
	~      48,0
	98,0
	2,5
	0,5

	22 00 211
	KB-SG-211
	~      87,0
	140,0
	3,6
	0,9

	22 00 212
	KB-SG 212
	~    140,0
	360,0
	4,8
	2,5
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	22 00 210 - 22 00 212, EMC cable tie
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